**Regulador de Gás com Limitador de Pressão AP40 com Manômetro**

Regulador de Vazão.  
Alta Pressão.  
Regulador de Gás  
Limitador de pressão.  
Fixo.  
com Manômetro.  
AP40 - 60 kg/h.  
Clesse/Comap.  
Central de Gás.  
Vermelho.  
Regulador de Alta Pressão (1º. Estágio).

Conexão de Entrada: 1/2"NPT(F)  
Conexão de Saída: 1/2"NPT(F)  
Pressão Máxima de Entrada: 19kgf/cm² (17,65 Bar)  
Pressão de Saída Limitada: 1,5kgf/cm² (150kPa)  
Vazão Máxima: 50kg/h  
Temperatura de Trabalho: de -20°C a +60°C.